|  |  |
| --- | --- |
| Instruction | gemensam |
| Säkert arbete med stegar, arbetsbockar och arbetsplattformar |  |

Produkter ska uppfylla branschens krav enligt ”Bra arbetsmiljöval” på NCC:s arbetsplatser.

Stegtillstånd krävs för arbete med anliggande stege (se mall Stegtillstånd i verksamhetssystemet).

**OBS!** Vid arbete på/kring spänningsförande anläggningar, ex. ställverk, krävs särskilda rutiner och utrustning. Vid övriga enklare elarbeten ska utrustning enligt krav nedan användas.

# Generella krav på samtliga produkter:

* Endast typgodkända produkter
* Halkskydd eller på annat sätt säkrade mot glidning
* Produkterna ska ha halksäkra steg
* Fristående produkter ska kunna låsas i utfällt läge
* Max vikt 15 kg om produkten ska bäras, annars krävs alt. förflyttningssätt (hjul)

Övriga krav beror på höjden från mark till ståplanet enligt nedanstående tabell
(i enlighet med ”Bra arbetsmiljöval”).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivå** | **Höjd till ståplan** | **Min. mått ståplan** | **Stegmått** | **Övriga krav** | **Exempel**  |
| **1** | <0,5 m | 600\*300 mm | Höjd mellan steg: Max 300 mmStegdjup: Minst 50 mm | Max 2 steg inkl. ståplan. Arbetsbock ska ha lika många steg på båda sidor om den inte har bygel |  |
| **2** | <1,25 m | 300\*250 mm | Samma som ovan | ”Stoppanvisning” på minst 3 sidor, ex. bygel med verktygshylla  |  |
| **3** | 1,25-2 m | 400\*400 mm | Samma som ovan | Räcke på minst 3 sidor krävs |  |
| **4** | >2 m | 400\*400 mm | Samma som ovan | Skydd på 4 sidor krävs |  |